**Produktbeschreibung für die Kapazitätsvermarktung**

**für den Erdgasspeicher UGS Wolfersberg**

Stand: 04.09.2025

1. Gegenstand dieses Ausschreibungsverfahrens sind Speicherkapazitäten im Zeitraum 06.09.2025, 06:00 Uhr bis 01.04.2026, 06:00 Uhr.
2. Ausgeschrieben werden:  
   Vier identische Lose à 500 GWh Arbeitsgaskapazität
3. Die Lose verfügen über eine feste Speicherkapazität, teilweise mit kennlinienabhängiger Nutzung.  
   Der Speicher kann ﬂexibel gefahren werden, ohne saisonale Beschränkungen und bietet kurze Vorlaufzeiten bei der Betriebsartenumstellung für die Betriebsbereitschaft (jeweils 2 Stunden).
4. Speicherleistung   
   a) Einspeicherleistung

Bis zu einem Füllstand von 72,64% (363.215,6 MWh) beträgt die Einspeicherleistung je Los **395,5 MWh/h**.   
Ab einem Füllstand von 363.215,6 MWh beträgt die Einspeicherleistung bis zur vollständigen Befüllung **339,0 MWh/h**.

b) Ausspeicherleistung  
Die maximale Ausspeicherleistung (abfallend gemäß anteiliger Speicherkurve) beträgt   
**332,0 MWh/h.**

1. Gebote sind am Donnerstag, den 04.09.2025 von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr (MEZ) mit einer Bindefrist bis 15:00 Uhr MEZ unter Nutzung des Formblattes „Angebotsabgabe“ verbindlich abzugeben.
2. bayernugs benachrichtigt den/die erfolgreichen Bieter bis 15:00 Uhr per E-Mail über den Zuschlag.
3. Speicherkunden müssen, zusätzlich zu den zur Einspeicherung vorgesehenen Gasmengen, 2 % des einzuspeichernden Gases zur Abdeckung des Eigenbedarfs des Speichers bereitstellen. Die Steuerschuldnerschaft sowie die Verpflichtung zur Abgabe von nationalen Emissionszertifikaten für diese Gasmengen liegt beim Speicherkunden.
4. Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Speicherfüllstandsvorgaben wird hingewiesen.
5. Auf die Angabe eventueller Wartungszeiten auf der Internetseite der bayernugs wird hingewiesen.